#N canvas 300 169 770 718 10;
#X text 84 159 data packet: 64-bit_destination 16-bit_destination broadcast_radius
options data;
#X obj 80 115 hsl 128 15 0 127 0 0 empty empty empty -2 -8 0 10 -262144
-1 -1 5800 0;
#X obj 77 134 nbx 5 14 -1e+37 1e+37 0 0 empty empty empty 0 -8 0 10
-262144 -1 -1 58 256;
#X obj 77 10 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144 -1 -1 0 1
;
#X obj 77 247 packxbee 2;
#X msg 49 309 devices;
#X obj 77 354 comport 4 9600;
#X msg 6 266 info;
#X msg 28 288 open 4;
#X obj 77 424 print data;
#X obj 77 396 unpackxbee 2;
#X obj 77 30 metro 500;
#X obj 77 58 random 32;
#X obj 77 88 + 32;
#X floatatom 146 470 5 0 0 0 - - -;
#X floatatom 167 490 5 0 0 0 - - -;
#X symbolatom 188 510 10 0 0 0 - - -;
#X floatatom 209 530 5 0 0 0 - - -;
#X floatatom 230 550 5 0 0 0 - - -;
#X obj 590 470 print other_status;
#X floatatom 251 571 5 0 0 0 - - -;
#X text 109 489 packet_#;
#X text 23 509 destination 16-bit address;
#X text 103 529 transmit_retries;
#X text 131 549 delivery_status;
#X obj 146 448 unpack 0 0 s 0 0 0;
#X text 146 570 discovery_status;
#X floatatom 128 8 10 0 0 0 - - -;
#X floatatom 294 597 5 0 0 0 - - -;
#X floatatom 317 618 5 0 0 0 - - -;
#X symbolatom 340 638 20 0 0 0 - - -;
#X floatatom 387 679 5 0 0 0 - - -;
#X text 259 617 packet_#;
#X symbolatom 363 658 10 0 0 0 - - -;
#X text 195 637 sender's 64-bit address;
#X text 217 657 sender's 16-bit address;
#X obj 294 448 unpack 0 0 s s 0;
#X text 288 678 receive options;
#X text 46 469 frame_type (139);
#X text 194 596 frame_type (144);
#X msg 18 171 AT AI;
#X obj 146 424 route ZigBee_Transmit_Status ZigBee_Receive_Packet;
#X obj 443 448 route AT_Command_Response;
#X floatatom 443 492 5 0 0 0 - - -;
#X floatatom 462 512 5 0 0 0 - - -;
#X text 406 511 packet_#;
#X obj 443 470 unpack 0 0 0 s 0 0 0;
#X floatatom 482 532 5 0 0 0 - - -;
#X symbolatom 501 550 5 0 0 0 - - -;
#X text 434 549 AT command;
#X floatatom 521 572 5 0 0 0 - - -;
#X floatatom 540 592 5 0 0 0 - - -;
#X text 484 591 packet_#;
#X floatatom 560 612 5 0 0 0 - - -;
#X text 494 611 data bytes;
#X text 416 531 data_bytes;
#X text 343 491 frame_type (136);
#X text 476 571 status;
#X msg 304 379 verbosity \$1;
#X obj 304 352 hradio 15 1 0 3 empty empty empty 0 -8 0 10 -4034 -204786
-1 0;
#X text 188 53 This example transmits a single byte of "data" through
an xbee in API mode 2 connected to serial port 4 at 9600 baud.;
#X msg 77 211 TX 0x0013A200406BFD76 0xFA99 0 0 \$1;
#X msg 480 171 TX 0x0013A200406BFEDF 0x1100 0 0 \$1;
#X text 700 172 yellow;
#X text 297 210 green;
#X text 700 148 blue;
#X msg 516 230 verbosity \$1;
#X obj 516 203 hradio 15 1 0 3 empty empty empty 0 -8 0 10 -4034 -204786
-1 0;
#X text 439 679 Martin Peach 2014_10_29;
#X msg 480 147 TX 0x0013A200406BFE6C 0x9ED2 0 0 \$1;
#X text 700 124 blue;
#X msg 480 123 TX 0x0013A200406BFE6C 0xFFFE 0 0 \$1;
#X text 83 184 The destination xbee 64-bit address and the 16-bit address
must be set first (16-bit address can be 0xFFFE if unknown):;
#X obj 157 375 print comport_status;
#X msg 70 330 ports;
#X text 108 329 <-list available serial ports via outlet 2;
#X text 38 267 <-list current serial port state via outlet 2;
#X text 98 309 <-list available serial ports in console window;
#X connect 1 0 2 0;
#X connect 2 0 61 0;
#X connect 3 0 11 0;
#X connect 4 0 6 0;
#X connect 5 0 6 0;
#X connect 6 0 10 0;
#X connect 6 1 73 0;
#X connect 7 0 6 0;
#X connect 8 0 6 0;
#X connect 10 0 9 0;
#X connect 10 2 41 0;
#X connect 11 0 12 0;
#X connect 12 0 13 0;
#X connect 13 0 1 0;
#X connect 25 0 14 0;
#X connect 25 1 15 0;
#X connect 25 2 16 0;
#X connect 25 3 17 0;
#X connect 25 4 18 0;
#X connect 25 5 20 0;
#X connect 27 0 11 1;
#X connect 36 0 28 0;
#X connect 36 1 29 0;
#X connect 36 2 30 0;
#X connect 36 3 33 0;
#X connect 36 4 31 0;
#X connect 40 0 4 0;
#X connect 41 0 25 0;
#X connect 41 1 36 0;
#X connect 41 2 42 0;
#X connect 42 0 46 0;
#X connect 42 1 19 0;
#X connect 46 0 43 0;
#X connect 46 1 44 0;
#X connect 46 2 47 0;
#X connect 46 3 48 0;
#X connect 46 4 50 0;
#X connect 46 5 51 0;
#X connect 46 6 53 0;
#X connect 58 0 10 0;
#X connect 59 0 58 0;
#X connect 61 0 4 0;
#X connect 66 0 4 0;
#X connect 67 0 66 0;
#X connect 74 0 6 0;
