#N canvas 264 111 497 457 10;
#X obj 66 63 inlet;
#X obj 201 120 list-idx \$2;
#X obj 273 91 inlet;
#X obj 231 210 inlet;
#X obj 201 148 route float;
#X obj 66 399 outlet;
#X obj 90 369 outlet;
#X obj 201 242 >= \$1;
#X obj 66 90 t a a;
#X text 165 34 arg1: comparison value;
#X text 165 59 arg2: which element to compare (zero based);
#X obj 114 338 outlet;
#X obj 273 210 b;
#X obj 66 278 list prepend 2;
#X obj 273 242 2;
#X obj 66 308 route 0 1 2;
#X connect 0 0 8 0;
#X connect 1 0 4 0;
#X connect 2 0 1 1;
#X connect 3 0 7 1;
#X connect 4 0 7 0;
#X connect 4 1 12 0;
#X connect 7 0 13 1;
#X connect 8 0 13 0;
#X connect 8 1 1 0;
#X connect 12 0 14 0;
#X connect 13 0 15 0;
#X connect 14 0 13 1;
#X connect 15 0 5 0;
#X connect 15 1 6 0;
#X connect 15 2 11 0;
